Asterisk: mise en place du service ntp

Il peut être pratique d'installer un serveur NTP sur un réseau VOIP, pour par exemple aider les téléphones à récupérer la bonne heure, cela nous simplifie le déploiement Normalement, le service ntp est installé en même temps que l'OS, si ce n'est pas fait saisir

yum install ntp

Avec la commande suivante vérifier si le serveur est à l'heure:

date

Sinon, pour le mettre à l'heure:

ntpdate fr.pool.ntp.org

Pour que les téléphones puissent récupérer l'heure sur le pabx il faut que l'on autorise le sous-réseau en question:

vim /etc/ntp.conf

Ajouter la ligne suivante :

restrict <@IP network>

dans mon exemple :
restrict 10.172.16.0/24

Redémarrer le service:

/etc/init.d/ntpd restart

Pour ajouter le service au démarrage:

chkconfig --level 2345 ntpd on